**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30 декабря 2017 г. N 1717**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

**В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые [изменения](#Par25), которые вносятся в [Правила](consultantplus://offline/ref=48F477517DC39F06C6A37DC59CA5AF810B6AC203E6F833E84C20EA5DC471D8D521A5EA00CA306EEBA7N4E) противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906; N 26, ст. 3577; 2015, N 11, ст. 1607; N 46, ст. 6397; 2016, N 15, ст. 2105; N 35, ст. 5327; N 40, ст. 5733; 2017, N 13, ст. 1941; N 41, ст. 5954; N 48, ст. 7219).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 декабря 2017 г. N 1717

**ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА**

**ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

*1.* [*Дополнить*](consultantplus://offline/ref=48F477517DC39F06C6A37DC59CA5AF810B6AC203E6F833E84C20EA5DC471D8D521A5EA00CA306EEBA7N4E) *пунктом 17(1) следующего содержания:*

**"17(1). Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.**

**Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.**

*2.* [*Пункт 213*](consultantplus://offline/ref=48F477517DC39F06C6A37DC59CA5AF810B6AC203E6F833E84C20EA5DC471D8D521A5EA00CA306AEAA7NEE) *изложить в следующей редакции:*

**213. Запрещается сеять колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, а также в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов.**

*3.* [*Дополнить*](consultantplus://offline/ref=48F477517DC39F06C6A37DC59CA5AF810B6AC203E6F833E84C20EA5DC471D8D521A5EA00CA306EEBA7N4E) *пунктом 218(1) следующего содержания:*

**218(1). Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.**

*4.* [*Пункты 220*](consultantplus://offline/ref=48F477517DC39F06C6A37DC59CA5AF810B6AC203E6F833E84C20EA5DC471D8D521A5EA00CA306AE9A7NDE) *-* [*222*](consultantplus://offline/ref=48F477517DC39F06C6A37DC59CA5AF810B6AC203E6F833E84C20EA5DC471D8D521A5EA00CA306AE9A7N8E) *изложить в следующей редакции:*

220. В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:

а) курить вне специально оборудованных мест и производить работы с применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы;

б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;

в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;

г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов, а также без первичных средств пожаротушения;

д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами;

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

221. В период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже двух раз за смену.

222. Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за исключением размещения на приусадебных участках):

а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи;

б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений;

в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.".

*5.* [*Пункт 238*](consultantplus://offline/ref=48F477517DC39F06C6A37DC59CA5AF810B6AC203E6F833E84C20EA5DC471D8D521A5EA00CBA3N2E) *дополнить абзацем вторым следующего содержания:*

Во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля двигатель его должен быть заглушен. Движение автомобиля может быть разрешено только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы.

*6.* [*Пункты 278*](consultantplus://offline/ref=48F477517DC39F06C6A37DC59CA5AF810B6AC203E6F833E84C20EA5DC471D8D521A5EA00CA306BE9A7NAE) *и* [*279*](consultantplus://offline/ref=48F477517DC39F06C6A37DC59CA5AF810B6AC203E6F833E84C20EA5DC471D8D521A5EA00CA306BE9A7N5E) *изложить в следующей редакции:*

278. Полосы отвода и охранные зоны железных дорог (в том числе переведенных на консервацию) должны быть очищены от валежника, порубочных остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов. Указанные материалы следует своевременно вывозить с полосы отвода.

**В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта.**

279. Разлитые на железнодорожных путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны засыпаться песком, землей и удаляться с учетом требований законодательства Российской Федерации в области охраны природы.

*7.* [*Пункты 282*](consultantplus://offline/ref=48F477517DC39F06C6A37DC59CA5AF810B6AC203E6F833E84C20EA5DC471D8D521A5EA00CA306BE8A7NFE) *и* [*283*](consultantplus://offline/ref=48F477517DC39F06C6A37DC59CA5AF810B6AC203E6F833E84C20EA5DC471D8D521A5EAA0N5E) *изложить в следующей редакции:*

**282. Запрещается складирование сена, соломы и дров:**

**а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений;**

**б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи;**

**в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.**

**283. Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.**